




LPBA 48170


**Připojte 485 převodník do baterie PINY 5B 6A a zapojte do konektoru link0 ( link1 odpojte).**




**Baterii před aktualizací vypněte dlouhým stiskem**


1. **Nejprve spusťte jako správce RegisterCOM.exe**
2. **Poté kliknu na tlačítko One-Click Installation**
3. **Potvrdím tlačítkem OK**

1. **Spustím Upgrader BMS jako správce**

****

1. **Vyberte správný COM port (v pc) , správnou adresu (dle dip na baterii , firmware a poté stisknu start**



1. **Potvrdím tlačítkem OK**

Upgrade Succesfull , znamená Aktualizace v pořádku dokončena.